**Інформація щодо процедур закупівельна виконання**

**Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)**

Закупівля товару за кодом ДК 021:2015 - 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор) за процедурою «відкриті торги», номер оголошення UA-2021-04-21-004671-c.

Розмір бюджетного призначення - 1 921 023 грн.

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін, прейскурантів, а також даних щодо аналогічних товарів в електронній системі закупівель. Крім того, ураховувались вимоги Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 18.02.20 р. № 275.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі встановлені у Додатку №1 до тендерної документації та обумовлені виробничою потребою.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Товар – за кодом ДК 021:2015 - 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор)

Марка товару ELEX 81B-01 або еквівалент

|  |
| --- |
| Технічні характеристики Товару, встановлені Замовником |
| Повна потужність, кВт (к.с.) | не менше 74,5 (100) |
| Стартер | 12 v, 3,2 кВт  |
| Транспортна швидкість, км/год | не більше 40 |
| Рульове керування | гідрооб’ємне, передні керовані колеса |
| Тип механізму повороту | насос-дозатор, гідроциліндр, рульова трапеція, шестерний насос |
| Продуктивність | не менше 31 л/хв  |
| Зовнішній радіус повороту, мм | не менше 5100 |
| **Гальмівна система** | Робочі гальма дискові, працюють в маслі |
| Система приводу робочих гальм | здвоєні педалі, гідропривод |
| Стояночні гальма | дискові вбудовані в задній міст |
| Система приводу стояночної гальмівної системи | ручна, механічна |
| **Гідросистема** |  |
| Тип гідронасоса | шестеренний в чавунному корпусі |
| Робочий тиск, Мпа | не менше 22 |
| Максимальна продуктивність насосу, л/хв | не менше 108 |
| Максимальна габаритна висота (по кабіні), мм  | не менше 2800 |
| Максимальна висота, мм | не менше 3030 |
| Дорожній просвіт (кліренс), мм | не менше 320 |
| Мінімальний радіус повороту з ковшем в транспортному положенні, мм | не менше 5100 |
| Колісна база, мм | не менше 2280 |
| Максимальна ширина машини, мм | не менше 2280 |
| Колія передніх коліс, мм | не більше 1920 |
| Колія задніх коліс, мм | не менше 1730 |
| Габаритна довжина (робоче обладнання в транспортному положенні), мм | не менше 6400 |
| Експлуатаційна маса, кг | не менше 7700 |
| Номінальна вантажопідйомність навантажувача, кг | не менше 2200 |
| Розподілення експлуатаційної маси по передній осі, кг | не менше 2780 |
| Розподілення експлуатаційної маси по задній осі, кг  | не менше 4920 |
| Паливний бак, л | не менше 115 |
| Система охолодження двигуна, л | не менше 18 |
| Наявність переднього ковша | ковш відсутній |
| Ковш багатофункціональний (4в1) | наявність |
| Швидкозмінна каретка | наявність |
| Відвал для снігу 5ти позиційний | наявність |

Кількість – 1 шт.

Гарантія – 12 місяців або 2 000 мотогодин.

Сервісне обслуговування через 50, 250, 500 та 1000 мотогодин.

Товар постачається новим, таким що не був у експлуатації, рік випуску не раніше 2020 р.