**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Мішково – Погорілівська сільська рада;57214, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Мішково – Погорілове, вул. Миру,38; код ЄДРПОУ: 04375257; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**Водонапірна вежа з встановленням в с-ще Капустине за ЄЗС ДК 021:2015 – 44210000-5 «Конструкції та їх частини» **(*найбільш наближений ДК 021:2015:* *44212233-1 Водонапірні башти)***

**3.Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-26-001153-a.

**4.** **Обґрунтування доцільності закупівлі Товару:**

Закупівля проводиться для забезпечення селища Капустине Мішково – Погорілівської сільської ради постійною подачею води.

**5.Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі Товару:** Очікувана вартість обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін та з урахуванням бюджетного призначення і складає 426 803 грн. з ПДВ.

**6.Період поставки Товару:** з дати укладення договору, за результатами проведення процедури закупівлі, та до повного виконання згідно умов договору, але не пізніше ніж до 20 вересня 2023 року.

**7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Водонапірна вежа (об’єм-25 м3)** | |
| **№ з/п** | **Найменування елементів вежі, та одиниці виміру** | **Технічні характеристики** |
| **Опора** | | |
| 1 | Товщина металу, не менше, мм. | 5 |
| 2 | Висота опори не менше, м. | 9 |
| 3 | Діаметр опори , не менше, мм. | 1220 |
| **Бак** | | |
| 1. | Товщина металу, не менше, мм. | 4 |
| 2. | Висота бака не менше , м. | 4,5 |
| 3. | Діаметр бака не менше, мм. | 2500 |
| **Підошва (п`ятка)** | | |
| 1. | Товщина металу, не менше, мм. | 8 |
| 2. | Марка сталі, з якої буде виготовлена вежа, включаючи підошву (п`ятку) | Сталь 3 |
|  | | |
| 5. | Загальна висота вежі не менше, м | 15 |
| 6. | Тиск вежі, атм. | 1,3 |

**У комплект постачання водонапірної вежі повинні входити:**

-петлі для підйому і установки вежі; -сходи з огорожею; -розтяжки діаметром від 12 мм. (3 штуки); -труба подаюча не менше 50 мм; -труба відвідна; -труба скидна; - верхній і нижній оглядовий люк; - внутрішні сходи; -блискавкозахист; - підошва;

Водонапірна вежа повинна бути новою та такою що не була у використанні.

Зварні шви корпусу водонапірної вежі повинні бути двосторонні.

Водонапірна вежа повинна поставлятися погрунтованою з середини антикорозійним покриттям, зовні погрунтована (антикорозійне покриття) та пофарбована фарбою по металу.

**До суми тендерної пропозиції Учасника/Переможця повинно входити:**

-Водонапірна вежа (об’єм-25м3)(з вищезазначенимитехнічними та якісними характеристиками)   
- Пакування, маркування.

-Доставка укомплектованої водонапірної вежі та її розвантаження здійснюватиметься за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Капустине.

**-** Демонтаж існуючої вежі(висота вежі ≈10,5 м)

**-** Монтаж нової вежі

Також Учасник включає до вартості тендерної пропозиції урахування усіх податків, зборів та платежів. Кран для демонтажу та монтажу вежі - надає переможець закупівлі.

1. **Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями.