**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Мішково – Погорілівська сільська рада; 57214, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Мішково – Погорілове, вул. Миру,38; код ЄДРПОУ: 04375257; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**«Поточний ремонт (аварійні, відновні роботи) відновлення дорожнього полотна дороги по вулиці Енгельса біля житлових будинків № 1,2,3,4 в с. Мішково – Погорілове Миколаївського району Миколаївської області за ЄЗС ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

 **3.Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-26-006172-a.

**4.** **Обґрунтування доцільності закупівлі послуг:**

Закупівля послуг здійснюється з метою підтримання в належному стані доріг територіальної громади, а саме відновлення дорожнього полотна дороги по вулиці Енгельса біля житлових будинків № 1,2,3,4 в с. Мішково – Погорілове Миколаївського району Миколаївської області. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі послуг:** Очікувана вартість розрахована на підставі об’єму робіт, дефектного акту, кошторису на виконання зазначених послуг та на виділені бюджетні призначення і складає 508 600 грн. з ПДВ.

**6. Період надання послуг:** з дати укладення договору, за результатами проведення процедури закупівлі, та до повного виконання згідно умов договору, але не пізніше ніж до 30.09. 2023 року.

**7.Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями.

**8.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт(аварійні, відновні роботи) відновлення дорожньогополотна дороги по вулиці Енгельса біля жтловихбудинків №1,2,3,4 в с. Мішково - Погорілове Миколаївського району Миколаївської області |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Проїзд |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання бортових каменів |  м | 15 |   |
| 2 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  м2 | 210 |   |
| 3 | Перевезення сміття до 5 км |  т | 63 |   |
| 4 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійнихсумішей оптимального гранулометричного складуодношарових, товщиною 12 см |  м2 | 210 |   |
| 5 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійнихсумішей оптимального гранулометричного складуодношарових, товщиною 12 см |  м2 | 2,88 |   |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при інших видах покриттів |  м | 80 |   |
| 7 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом |  м3 | 12,5 |   |
| 8 | Ремонт щебеневих основ доріг |  м2 | 200 |   |
| 9 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей |  м2 | 325 |   |
| 10 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1 |  м2 | 325 |   |
|   | Роздiл 2. Майданчик під ТПВ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 11 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiщано-гравiйної сумiшi, |  м3 | 3,75 |   |
| 12 | Улаштування цементно-бетонних покриттіводношарових товщиною шару 20 см засобами малоїмеханізації |  м2 | 25 |   |
| 13 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В20 |  м3 | 5,1 |   |
|   | Роздiл 3. Благоустрій |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 14 | Згрібання надлишку грунту з зеленої зони |  м2 | 850 |   |
| 15 | Перевезення ґрунту до 5 км |  т | 255 |   |

**Вимоги:**

1. Учасник у складі тендерної пропозиції **подає лист в довільній формі** щодо згоди з вимогами Замовника:

- Учасник зобов’язується надати послуги з поточного ремонту (аварійні, відновні роботи) відновлення дорожнього полотна дороги відповідно до вимог Технічного завдання, з дотриманням державних стандартів, норм нормативно-правових актів з питань дотримання вимог санітарних норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

- Учасник повинен гарантувати якість виконаних робіт на термін – 3 (три роки), від дати підписання останнього Акту виконаних робіт.

 - Учасник зобов’язується виконувати вимоги осіб, уповноважених здійснювати нагляд за наданням послуг.

- При розрахунку ціни тендерної пропозиції враховуються послуги/роботи по вивезенню будівельного сміття. **Учасник/Підрядник гарантує** відсутність забруднення в процесі виконання робіт/надання послуг або виконання ним розроблених заходів із захисту довкілля. Після надання послуг забезпечити прибирання та вивіз сміття з території надання послуг протягом 1 (одного) дня.

- Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання послуг.

- Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території виконання послуг.

- Виявлені недоліки (дефект в наданих послугах/виконаних роботах) будуть ліквідовані Учасником/Підрядником за свій рахунок і в межах граничних термінів узгоджених з Замовником.

-Учасник надає згоду з проєктом договору про закупівлю викладеного у Додатку № 4 до тендерної документації.

- Документальне підтвердження відповідності послуг, що запропоновані учасником, вимогам тендерної документації повинно містити:

- розрахунок твердої договірної ціни пропозиції;

- зведений кошторис;

- локальний кошторис;

- дефектний акт;

- підсумкова відомість ресурсів;

- пояснювальна записка;

- розрахунок загальновиробничих витрат.