**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Мішково – Погорілівська сільська рада;57214, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Мішково – Погорілове, вул. Миру,38; код ЄДРПОУ: 04375257; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**Трактор LOVOL (FOTON) FT 1304 АС+ (або еквівалент) Код за ЄЗС ДК 021:2015 – 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби.

**3.Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-11-14-012057-a

**4.** **Обґрунтування доцільності закупівлі Товару:**

Потреба в закупівлі трактору обумовлена виконанням певних видів робіт на території сільської ради, а саме: роботи з благоустрою населених пунктів сільської ради; ліквідація наслідків негод та надзвичайних ситуацій; евакуаційні заходи; перевезення вантажів.

**5. Очікуваний обсяг закупівлі Товару:** 1 одиниця

**6.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 700 000** грн. 00 коп. (один мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

**7.Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:** Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку . збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, даних системи «ProZorro» щодо аналогічних закупівель, а також згідно отриманої інформації у цінових пропозиціях.

**8. Період поставки Товару:** до 10.12.2023року.

**9. Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями.

**10.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Трактор Lovol (FOTON) FT 1304 АС+ (або еквівалент)**

**Код ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби**

У місцях, де технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Характеристики** | **Показники** | **Пропозиція учасника\*** |
|  | Потужність двигуна, к.с. | не менше 130 л.с. |  |
|  | Кількість циліндрів | не менше 6 |  |
|  | Робочий об’єм(L) | не менше 5.99 |  |
|  |  Питома витрата палива (г / кВт • ч) | ≤265 |  |
|  | Вага (кг） | не менше 5250 |  |
|  | Довжина | не менше 5060 |  |
|  | Ширина | не менше 2285 |  |
|  | Висота | не менше 2984 |  |
|  | Колісна база (мм) | не менше 2700 |  |
|  | Агротехнічний просвіт (мм) | не менше 490 |  |
|  | Колія передніх коліс (мм) | не менше 1840 |  |
|  | Колія задніх коліс (мм) | не менше 1608-1996 |  |
|  | Крутний момент, Нм / об / мин | 475~510/1500 |  |
|  | Тягове зусилля (кН) | не менше 29.5 |  |
|  | Мінімальний радіус розвороту (м) | не менше 5 |  |
|  | Подача гідронасоса, л / хв | не менше 63 |  |
|  | Кількість виходів гідророзподільника мм | не менше 6 |  |
|  |  Вантажопідйомність навішування кг | не менше 2500 |  |
|  | Максимальна швидкість вперед (км / год) | не менше 35.4 |  |
|  | Максимальна швидкість назад (км / год) | не менше 22.7 |  |

**Технічні характеристики: трактор** LOVOL 1304АС+:

• 6-циліндровий дизельний двигун LOVOL із водяним охолодженням;

• Нова кабіна з кондиціонером;

• Зовнішній повітряно-масляний фільтр;

• Німецьке двоступінчасте зчеплення (LUK 14 дюйм)

• Повітряний компресор та ресивер; 16 + 8 КПП із реверсом, із синхронізатором;

• Посилене навішування – два гідроциліндри;

• Кількість гідроклапанів - 3 пари;

• Вал ВОМ на вісім шліців, швидкість ВОМ 540/1000;

• Шини: 14.9-26/18.4-38;

• Сидіння Grammer.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо), при поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) товару у відповідних органах.

 Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресою: **57214, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Мішково – Погорілове, вул. Миру, б. 38.**

Термін поставки – **до 10.12.2023року.**

 Товар повинен відповідати характеристикам, зазначеним у специфікації, бути новим (тобто таким, що не був у використанні, не зазнавав будь-якого відновлення чи будь-якого втручання) **не раніше** **2022 року виготовлення (випуску).**

**Учасник надає у складі пропозиції фото предмета закупівлі.**

 У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника.

*У разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 15 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).*

*Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”,* ***що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.***

*Відповідно до Постанови КМУ № 950 «Про внесення змін до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів» від 08 вересня 2023 року:*

*- Учасник надає Копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.*

*- Учасник надає сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).*